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[bookmark: _Toc28402]工作背景
随着国家及社会对土壤和地下水环境问题日益重视，各项环境政策、资金投入为我国环境监测工作提供坚强后盾。土壤和地下水环境不仅关系到人类生存环境也决定着农产品的安全性，土壤和地下水污染问题是环境保护工作的重点关注部分，而土壤和地下水环境监测则是 环境监测、环境污染防治和管控工作的重要组成部分，土壤监测网络体系的建立，将对地方土质安全提供保障。《土壤污染防治行动计划》（国发（2016）31号）中提出：应加强污染源日常环境监管，做好土壤污染预防工作。各地要根据工矿企业分布和污染排放情况，确定土壤环境重点监管企业名单，实行动态更新，并向社会公布。列入名单的企业每年要自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开。有关环境保护部门要定期对重点监管企业和工业园区周边开展监测，数据及时上 传全国土壤环境信息化管理平台，结果作为环境执法和风险预警的重要依据。
《土壤污染防治行动计划》的岀台，明确了企业对于土壤环境保护的主体责任，促使企业加强内部管理，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系，严格依法、依规建设和运营污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放。开展企业用地土壤环境监测作为土壤污染环境风险防控的首要环节，对及时发现潜在污染，保障土壤及地下水质量安全具有重要的意义。
为落实《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发〔2016〕31号)、《江苏省土壤污染防治工作方案》（苏政发〔2016〕169号），规范和指导土壤环境重点监管企业开展土壤环境自行监测工作，根据《中华人民共和国环境保护法》、《土壤污染防治行动计划》，江苏省生态环境厅要求相关辖区环保局监督重点企业参照开展土壤环境自行监测工作，并将监测结果向社会公开。
江苏金羚纤维素纤维有限公司为提升土壤环境日常监管能力和手段，切实推进土壤污染防治工作，特委托江苏省优联检测技术服务有限公司对其企业所在场地进行现场勘察，并编制了《江苏金羚纤维素纤维有限公司土壤和地下水自行监测报告》。
[bookmark: _Toc982]企业概况
江苏金羚纤维素纤维有限公司原称“江苏金维卡纤维有限公司”，是由南京维卡纤维有限公司和香港金汇投资发展有限公司2006年共同组建，前身是大丰县化纤厂，主要从事棉浆粕生产，已于2013年停产。2015年10月，江苏金维卡纤维有限公司将设备、资产转让给江苏金羚纸业有限公司，并于2016年6月16日办理名称变更，由“江苏金羚纸业有限公司”变更为“江苏金羚纤维素纤维有限公司”。金羚纤维素位于江苏省盐城市大丰区王港闸南首，厂区占地1300.51亩，全厂职工403人，全年生产300天，年工作时间7200小时，具有年产8万吨差别化粘胶短纤维的生产能力。
金羚纤维素公司位于江苏省盐城市大丰区王港闸南首，统一社会信用代码：9132098274247685XK。
[bookmark: _Toc6336][bookmark: _Toc8787][bookmark: _Toc8550][bookmark: _Toc6645][bookmark: _Toc18620][bookmark: _Toc21091]监测结论
按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（试行）等相关技术规范的要求排查企业内有潜在土壤污染隐患的重点场所及重点设施设备，将其可能通过渗漏、流失、扬散等途径导致土壤或地下水污染的场所或设施设备识别为重点监测单元，开展土壤和地下水监测工作。
根据资料总结和现场踏勘结果，将厂区分为33个单元，单元A-GG。
本次土壤及地下水自行监测共布设了57个土壤采样点和36个地下水采样点，另外布设1个土壤对照点和1个地下水对照点。
土壤监测因子：pH、锌、汞、石油烃（C10-C40）；CT2、ST1、DZT13点位加测二噁英，DZT1、ST12加测二硫化碳。
地下水监测因子：pH值、耗氧量、氨氮、总磷、硫化物、悬浮物、总氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、二硫化碳、AOX、浊度；部分点位加测总硬度、溶解性总固体、色度、嗅和味、钠、氯化物、石油烃（C10-C40）。
土壤监测结论：
本次调查采集的土壤样品中pH值为7.85-11.00，二硫化碳未检出，检出因子中均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值。
地下水监测结论：
第一批次采集地下水样品中，浊度、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硫酸盐、硫化物、钠、C10-C40、氯化物、臭和味、色度超过《地下水质量标准》（GB14848-2017）IV类水标准限值。
第二批次采集地下水样品中，浊度、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硫酸盐、钠、氯化物、臭和味超过《地下水质量标准》（GB14848-2017）IV类水标准限值。
本次调查对比2024年调查数据无异常变化，2024年有12个指标超过IV类地下水限值，分别为pH、臭和味、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、色度、耗氧量、钠、氨氮、硫酸盐、氯化物、石油类，涉及25个重点监测单元。
地下水关注污染物为COD、氨氮、总磷、硫化物、悬浮物、总氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、pH、二硫化碳、AOX、石油烃（C10-C40）、钠。
其中耗氧量、氨氮、硫酸盐、氯化物、石油烃（C10-C40）、钠超过《地下水质量标准》（GB14848-2017）IV类水标准限值。
故本地块潜水层地下水整体环境质量较差，综合指标为GB/T 14848中V类地下水。
[bookmark: _Toc30540][bookmark: _Toc1680]建议措施
（1）对存在检测结果明显超过 IV 类地下水限值的重点监测单元开展土壤和地下水污染隐患排查工作，分析当前该单元内是否存在污染源或者泄露风险，明确当前是否存在潜在污染的可能；
（2）提高地下水的监测频次，重点关注超过GB/T 14848 中 IV 类地下水限值和显著超过对照点检出值的指标以及关注污染物。通过提高监测频次，掌握该重点监测单元的污染物浓度变化趋势，分析其污染成因，判断是否为历史或当前生产泄漏或污染迁移造成；
[bookmark: _GoBack]（3）根据《土壤污染防治行动计划》（国发（2016）31号）要求，企业每年要自行对其用地进行土壤环境监测，结果通过线上或线下平台向社会公开。
