
江苏金羚纤维素纤维有限公司凉水塔大修施工招标书
招标单位：江苏金羚纤维素纤维有限公司
项目名称：CAP凉水塔1台大修
一、招标内容
1、本次招标为江苏金羚纤维素纤维有限公司根据年度更新改造工作安排，对水气处理分厂1台CAP凉水塔大修工作进行招标。
2、具体施工内容及相关要求

2.1需更换凉水塔内部填料，采用PVC填料（S形波1000*500mm)，填料堆积高度1500mm，同时检查维修填料支架。

2.2配水喷淋系统维修更新，包括疏通、维修内部管道及喷淋管，喷嘴维护等。

2.3冷却塔百叶窗损坏的进行更新，做好挡水、收水。

2.4凉水塔内主要支架进行加固，可到现场进行评估。

2.5凉水塔整体顶过道进行维修加固，凉水塔整体周围爬梯护栏进行维修加固。

2.6凉水塔底淤泥清理，运至指定地点。

2.7旧材料运至厂区内指定地点。

2.8本次大修材料、施工总承包。

2.9招标方预计八月停车检修，大修工期要求控制在20天内。

本次招标方需进行大修的为现场西边的一台凉水塔，长8米宽8米，参与投标单位须现场勘察并参加答疑。
二、投标单位要求:
1、投标单位须为注册资本的独立法人，公司营业执照经营范围包括本招标文件所招标项目范围。（提供营业执照复印件并加盖公章）
2、投标单位应提供与本项目相应的资质。投标书中提供的投标单位资质要求应符合投标单位资质要求。
3、投标单位不得将工程转包，如被发现转包立即清退出场，并拒付任何费用。
4、投标单位应具有相应的施工经验，投标时需提供类似的工程业绩。
5、投标单位投标所有要求提供的资料必须真实、齐全，如未按要求提供相关资料，所有责任自负。
6、投标单位未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，无违法和不良行为。

三、承包方式：
工程施工与材料总包。本投标价一次性包死，按本工程项目招标文件的条件承包本次招标范围的全部工作内容，所有价格均已包含一切政府征收的税、费和承包人的一切成本及合理利润。本工程不接受联合体投标。
四、投标报价内容：
1、报投标总价、总价优惠价。报价原则按江苏省2014年定额进行计价。报价书中必须提供工程量清单、工程计算式、材料清单。报价中包括人工、材料、机具、运输费及保管费、措施费、税金、保险费、食宿费等。
2、注明增值税专用发票税率。
3、注明施工工期（具体进场施工日期以甲方通知为准）。

4、注明项目质保期。
五、结算付款方式：
可银行承兑汇票结算。合同签订后预付30%合同款，工程完工经甲方验收合格并提供全额增值税专用发票后付至合同款的90%，10%合同款质保期满后支付。

六、质量验收标准
招标方将严格按招标文件要求及国家和行业规范要求执行验收。
七、投标单位需提交下列材料：
1、投标单位营业执照，与本项目相应的资质证书，安全生产许可证，法人授权委托书等相关材料。
2、投标单位履约能力证明材料，如与本项目类似的工程业绩证明材料等。
3、投标单位投标报价表，包含投标报价，增值税税率与施工工期及质保期。
4、投标联系人及联系方式。

5、施工方案等相关资料。
八、踏勘现场: 
各投标单位须认真踏勘项目现场，熟悉现场地形、道路、地下和周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且投标单位应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，自行承担因此所需费用。一旦投标单位中标，中标单位不得以不完全了解项目现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，对此招标方将不予采纳。
九、项目投标的基本承诺要求：
1、无论投标的过程和结果如何，投标方自行承担投标活动中所发生的全部费用。
2、评标方式：由招标人组织评标委员会公开评审，评标办法：低价中标法。报批的中标单位电话通知具体洽谈时间。

3、工程不得转包，如被发现转包立即清退出场，并拒付任何费用。
4、落标单位不通知。
4、投标文件正本必须打印或用不能擦去的墨水书写，投标文件副本可以复印。投标文件的正本、副本都应分别装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。装订采用左侧固定装订方式（胶装），不得采用活页装订，投标文件应编制目录、逐页标注连续页码。投标文件正本与副本内容不一致时，以正本为准。投标文件封套上需写明：招标方地址、招标方名称、项目名称、标段号、投标单位全称、投标单位地址。投标书一正一副。
十、领取招投标文件的时间地点及要求：
2026年7月6日开始领取。可通过http://www.viscosefibre.com网址查看（招投标信息中），邮件、传真等方式领取招投标文件。联系人：耿平 联系电话：025-57518871。
十一、现场及技术答疑：
投标单位须勘察现场并参与和招标方技术联系人的交流沟通答疑，现场勘察地点：江苏金羚纤维素纤维有限公司（大丰区王港闸南首），现场勘察时间：2026年7月8日10:00时（各施工单位勘察现场必须自备交通工具，费用自负；若不勘查现场，施工风险自负）。 招标方现场勘察及技术答疑负责人：肖小龙 15251177066。
十二、联系方式及投标地点：
为最大限度地规避舞弊风险，我公司仅接收密封完好的投标书，不接收采用电子邮件方式等非密封件标书和密封破损的标书。投标文件正本必须打印或用不能擦去的墨水书写，投标文件副本可以复印。投标文件的正本、副本都应分别装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。装订采用左侧固定装订方式（胶装），不得采用活页装订，投标文件应编制目录、逐页标注连续页码。投标文件正本与副本内容不一致时，以正本为准。投标文件封套上需写明：招标方地址、招标方名称、项目名称、标段号、投标单位全称、投标单位地址。投标书一正一副。
投标截止日期：2026年7月12日16：00时；要求必须封标后，邮寄或送递。
邮寄地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼 
邮编：210019 联系人：耿平 联系电话：025-57518871。


